**Примеры установки печи и дымохода. Печь устанавливается с соблюдением норм пожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование печи/особенности печи | Объем парной м3 | Масса камней, кг | Размер печи, смВысота/ширина/Глубина  | Вес печи (без камней) | Диаметр дымохода, мм | Варианты баков для горячей воды |
| C:\Users\Юля\Desktop\ПЕЧЬ И УСТАНОВКА\Печь собственного производства\Печь металлическая.jpg**Печь-каменка включена**Печь выполнена из стали толщиной 3 мм. Состоит из топки для дров, бака для горячей воды и свода топки, на который укладывается каменьгаббро-диабаз 40 кг. | 4-8 |  40 |  400/600/800 | 50 | 115 | Металлический бак для горячей воды Объем 45 литров встроен в печь | Бак выносной из нержавеющей стали Объем на 60 литров**+ 3 000 рублей** |
| **Варианты исполнения дымохода печи** **Санкт-Петербург +7 (812) 920-31-38, Москва +7 (495) 364-54-56** **e-mail: rom-stroy@mail.ru** **8 800 707-54-56 Бесплатный звонок из регионов России** |
| **Вывод металлических одноконтурных труб дымохода через стену Включена в стоимость проекта** | **Вывод сэндвич труб дымохода через кровлю + 6 500 рублей** |
| C:\Users\Юля\Desktop\ПЕЧЬ И УСТАНОВКА\наша печь\DSCN0623.jpgВид одноконтурной трубы дымохода снаружи | C:\17 CАЙТ\site ГАЛЕРЕЯ\Бани из бруса\site Милана 7 на 2.3\Печь собственного производства.jpg | C:\17 CАЙТ\site ГАЛЕРЕЯ\перевозные бани\site Добрава новая\site Добрава\Сэндвич в кровлю.jpgC:\17 CАЙТ\site ГАЛЕРЕЯ\перевозные бани\site готовая баня Любошь новая\IMG_5705.JPGФото печи с встроенным баком. Печь облагораживается оцинкованным листом металла. |
| Заводская **печь «Ермак 12 Т»** Свод топки изготовлен из прочной **стали 6 мм + 11 500 рублей** | **Кирпичная разделка**  |
|  |  | **+ 6 000 рублей** |