**Примеры установки печи и дымохода. Печь устанавливается с соблюдением норм пожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование печи/особенности печи | Объем парной м3 | | Масса камней, кг | Размер печи, см  Высота/ширина/Глубина | | Вес печи  (без камней) | Диаметр дымохода, мм | Варианты баков для горячей воды | | |
| C:\Users\Юля\Desktop\ПЕЧЬ И УСТАНОВКА\Печь собственного производства\Печь металлическая.jpg**Печь-каменка включена**  Печь выполнена из стали толщиной 3 мм. Состоит из топки для дров, бака для горячей воды и свода топки, на который укладывается камень  габбро-диабаз 40 кг. | 4-8 | | 40 | 400/600/800 | 50 | | 115 | Металлический бак для горячей воды  Объем 45 литров встроен в печь | | Бак выносной из нержавеющей стали  Объем на 60 литров  **+ 3 000 рублей** |
| **Варианты исполнения дымохода печи**  **Санкт-Петербург +7 (812) 920-31-38, Москва +7 (495) 364-54-56**  **e-mail: rom-stroy@mail.ru**  **8 800 707-54-56 Бесплатный звонок из регионов России** | | | | | | | | | |
| **Вывод металлических одноконтурных труб дымохода через стену Включена в стоимость проекта** | | | | | | **Вывод сэндвич труб дымохода через кровлю + 6 500 рублей** | | | | |
| C:\Users\Юля\Desktop\ПЕЧЬ И УСТАНОВКА\наша печь\DSCN0623.jpg  Вид одноконтурной трубы дымохода снаружи | | | | C:\17 CАЙТ\site ГАЛЕРЕЯ\Бани из бруса\site Милана 7 на 2.3\Печь собственного производства.jpg | | C:\17 CАЙТ\site ГАЛЕРЕЯ\перевозные бани\site Добрава новая\site Добрава\Сэндвич в кровлю.jpgC:\17 CАЙТ\site ГАЛЕРЕЯ\перевозные бани\site готовая баня Любошь новая\IMG_5705.JPGФото печи с встроенным баком. Печь облагораживается оцинкованным листом металла. | | | | |
| Заводская **печь «Ермак 12 Т»** Свод топки изготовлен из прочной **стали 6 мм + 11 500 рублей** | | | | | | | | | **Кирпичная разделка** | |
|  | |  | | | | | | | **+ 6 000 рублей** | |